{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["课程-实时灯光模拟系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"课程-实时灯光模拟系统","index":0,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泉州华光职业学院沉浸式摄影教学系统（1.0）"]
["项目","参数要求"]
["泉州华光职业学院沉浸式摄影教学系统平台开发","※一、系统概述\n本系统基于虚幻引擎构建沉浸式电影布光训练平台，通过虚实结合的仿真环境帮助学生快速掌握电影级光线造型的核心技能。系统包含三大核心模块：\n1、电影场景灯光仿真工坊\n构建多样化虚拟拍摄场景，涵盖实景影棚、城市外景、超现实空间等多维度环境，重点打造：\n​灯光器材库：完整复现传统钨丝灯、镝灯到现代LED阵列等电影级照明设备特性\n​数字摄影系统：模拟专业电影摄影机的操作界面与布光反馈机制\n​光线控制体系：支持柔光、反光、遮光等控光附件的实时交互应用\n2、时空光线造型训练模块\n​日景布光系统\n模拟不同季节/时段的光线特征（夏季强光/冬季柔光/晨昏黄金时刻）\n构建动态天气系统（晴天直射/阴天散射/薄云过渡）\n训练主次光源配合逻辑与自然光效再造能力\n​夜景布光系统\n灯光组动态控制系统（城市霓虹/室内台灯/烛光火把）\n微光环境模拟（月光层次/灯光渐隐/火光跃动）\n光污染与色彩干扰控制训练\n3、智能教学反馈体系\n​实时光效预览：支持多视角观察布光效果的空间关系\n​经典案例库：内置电影史经典布光场景的分解教学\n二、分层式教学方向设计\n本系统构建三维度教学矩阵，结合专业特性与能力梯度，打造个性化学习路径：\n1. 专业分层培养体系\nA.基础认知层（导演/制片专业）​\n掌握影视照明基础框架：影视场景灯光类型识别、基础三点布光原理认知、光效情绪表达案例分析\nB.技术应用层（灯光/调色专业）​\n深化灯光造型技术：复杂场景光比控制训练、动态光源协同调控、数字灯光预可视化系统操作\nC.全流程实践层（摄影/照明专业）​\n完成从设计到执行的闭环训练：剧本场景光线方案设计、虚拟预置光系统搭建、实拍级灯光方案转化验证\n2. 能力进阶培养通道\nA.标准教学模块\n覆盖教学大纲规定的10类基础场景布光训练，完成率达100%可获认证\nB.精英拓展计划\n开放20+特色场景库（赛博朋克都市/蒸汽朋克工厂），支持：跨专业虚拟剧组组建、电影节标准短片创作、行业导师云端指导"]
["课程渲染工作站","※硬件系统：服务器机箱，电源≥ 1000W，CPU≥I7-14700，主板≥华硕Z790-PROART，4U定制风扇，内存≥64G，硬盘≥2TB，专业渲染显存不小于24GB，包括显示设备（分辨率≥3840*2160 宽高比：16:9，支持DCI P3色域显示，支持DP1.4以及HDMI2.0接口；操作环境：支持操作系统Windows 10 及以上操作系统，\n"]
["多媒体服务器","※硬件系统：服务器机箱，电源≥ 1000W，CPU≥I7-14700，主板≥华硕Z790-PROART，4U定制风扇，内存≥64G，硬盘≥2TB，专业图形卡显存不小于16GB；支持≥1路4K HDMI视频信号采集，包含LED同步显示模块，配备专业同步卡，包括显示设备（分辨率≥3840*2160 宽高比：16:9，支持DCI P3色域显示，支持DP1.4以及HDMI2.0接口；操作环境：支持操作系统Windows 10 及以上操作系统"]
["控制系统/hecoos Server","一、音视频及图像支持能力\n※1. 多媒体格式兼容性\n视频 / 图像格式：\n支持 avi、wmv、rmvb、rm、mp4 等30 + 种视频格式，以及 bmp、jpg、png 等图像格式。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n※分辨率：\n支持最大16K×16K超高清视频和图像分辨率。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n音频格式：\n支持 WAV/MP3/AAC/FLAC 等，采样率 44.1~96KHz，1~8 声道。\n※2. 视频编辑功能\n支持设置视频分辨率、大小、位置、透明度及像素级内容映射。\n可将视频、图像、特效和控制层统一设计为演出流程时间线，支持播放与控制。\n证明要求：需提供软件演示视频。\n二、3D 与实时渲染能力\n※1. 3D 模型与粒子效果\n支持格式：.obj、.skp、.3ds、.fbx 等 3D 模型格式。\n支持Notch 实时粒子视觉效果文件。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n※实时渲染引擎对接：\n兼容 Notch、Unreal Engine 4、Unity 3D 等7 种主流引擎。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n※2. 摄像机与动作捕捉系统\n摄像机追踪：支持杰讯 Gension、Ncam、HTC Vive 等8 种追踪系统。\n动作捕捉：支持 BlackTrax、Optitrack、Noitom 等系统。\n证明要求：需提供生产厂家盖章的对接兼容承诺函。\n三、虚拟制作与投影功能\n※1. 虚拟摄像机与预览\n支持虚拟摄像机在三维空间模拟拍摄，实现虚拟与物理投映画面实时对应。\n证明要求：需提供软件演示视频。\n支持舞台元素模型导入，具备调色、渲染风格设置、贴图等功能。\n※2. 投影与灯光控制\n投影映射：支持平行 / 球形 / 透视投射，裸眼功能切换，Warping 输出调整对位。\n证明要求：需提供软件演示视频。\n灯光系统：支持 DMX light、LED 实时模拟，灯光效果编辑预演。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n协议支持：兼容 DMX 信号、ArtNET 协议，可控制外设（如 Arduino、kinect）。\n四、系统性能与集成能力\n※1. 性能与协同\n中文界面：具备全中文软件操作界面。\n图层与级联：图层数量无限制，支持主机多级级联（Master/Slave 模式），级联数量无限制。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n多机协同：支持多人同步设计同一工程。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n※2. 数据与指令对接\n支持 TCP/UDP/HTTP/ 串口等自定义指令，雷达数据接入，TUIO 输出。\n证明要求：需提供软件功能截图或检测报告（加盖公章）。\n支持数据投射与 Arduino / 编码器数据映射，集成 AR/MR/XR 模块。\n※3. 开发与升级\n支持二次开发，软件永久免费升级。\n证明要求：需提供承诺函。\n支持 HVC 格式编解码。\n证明要求：需提供软件功能截图、检测报告或专利证明（加盖公章）。"]